6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу хранилища для газовых баллонов ХГС-03 при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

6.2. Срок гарантийного обслуживания изделия - 12 месяцев со дня реализации.

6.3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие  вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена, за исключением случаев, указанных в п. 6.5.

6.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

6.5. На поверхности изделия допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании при условии, что их содержание не превышает 3-5% от общей поверхности изделия. Такие особенности не считаются браком и не являются основанием для возврата, предъявления требований о снижении стоимости или об устранении недостатков, а также для любых иных требований, связанных с обнаружением недостатков в товаре.
6.6. Гарантийное обязательство распространяется на хранилище для газовых баллонов ХГС-03, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или, у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.
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ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ
Хранилище для газовых баллонов
Модель ХГС-03
г. Санкт-Петербург
1. Общие сведения и указания
1.1. Хранилище для газовых баллонов ХГС-03 предназначено для хранения 12-ти пропановых баллонов объёмом 50 л.

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в  конструкцию изделия, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные
2.1. Хранилище представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из профильной трубы и листа.
2.2. Имеет одно отделение с дверью. Дверь запираются на замок.
2.3. Дно изготовлено из сварных оцинкованных настилов.

2.4. Наклонная крыша и устойчивое основание позволяет его применять как в помещениях, так и на улице.
2.5. Погрузка шкафа осуществляется кран-балкой, автокраном, автопогрузчиком.
3. Характеристики
	Наименование модели
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Глубина, мм
	Вес, кг

	ХГС-03
	2100
	2100
	1250
	271
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4. Комплект поставки

	№ поз
	Наименование
	Кол-во

	1
	Хранилище для газовых баллонов ХГС-03
	1

	2
	Паспорт
	1


5. Транспортировка, хранение, эксплуатация
5.1. Хранилище для газовых баллонов ХГС-03 может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).

5.2. При длительном хранении хранилища для газовых баллонов ХГБ-03С необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;

- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°С;

- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;

- не допускается нарушение упаковки шкафа.

5.3. Хранилище для газовых баллонов ХГС-03 предназначено для эксплуатации в производственных помещениях и на открытых площадках.

